##### VPRAŠANJE:

##### Datum prejema: 11.12.2018   12:58

#####

Spoštovani,

zahteva po WRU za natikače, sklop 1, je nenavadna. Natikači namreč ne morejo biti vodonepropustni in kot taki na trgu ne obstajajo. Ali lahko to zahtevo izpustimo?

Hvala in lp!

**ODGOVOR:**

Spoštovani,

to zahtevo lahko izpustite, vendar morajo biti ponujeni natikači zaprtega tipa.

Lep pozdrav.

**VPRAŠANJE:**

##### Datum prejema: 11.12.2018   13:02

Spoštovani,

pri rokavicah za zaščito pred neagresivnimi tekočinami, sklop 2, zahtevate pri standardu EN ISO 374-5 tudi piktogram 3120. Predvidevamo, da je prišlo do napake pri pisanju in da je piktogram 3120 zahtevan za standard EN 388? Standard EN 374-5 ima v piktogramu namreč črke, ne številke.

Hvala in lp!

**ODGOVOR:**

Spoštovani,

naročnik spreminja opis zahteve za predmetni artikel:

* EN ISO 374-1:2016;
* min. AKL;
* EN ISO 374-5:2016;
* EN 388:2016;
* Min. 3120;
* Debelina: vsaj 0,90 mm;

Lep pozdrav.

**VPRAŠANJE:**

##### Datum prejema: 11.12.2018   13:06

Pozdravljeni,

ali lahko pri zimski rokavici ponudimo odlično rokavico s piktogramom 2222 za EN 388 in 01X za EN 511?

Hvala in lep pozdrav

**ODGOVOR:**

Spoštovani,

obveščamo vas, da zahteva ostaja nespremenjena.

Lep pozdrav.

**VPRAŠANJE:**

##### Datum prejema: 11.12.2018   13:08

#####

Spoštovani,

za fina mehanska dela -1 bi ponudili vrhunsko rokavico s standardom 3121. Prosimo za dovoljenje.

Hvala in lep pozdrav!

**ODGOVOR:**

Spoštovani,

obveščamo vas, da zahteva ostaja nespremenjena.

Lep pozdrav.

**VPRAŠANJE:**

##### Datum prejema: 13.12.2018   13:51

Pozdravljeni,

pri rokavicah - zaščita pred neagresivnimi tekočinami zahtevate EN374-5 min 3120...- ta piktogrma ne obstaja za EN474. Uahtevate EN388 3131... take vrste rokavic je težko dobiti odpornost na pretrg 3 in odpornost na preluknjanje, je mišljen piktogram EN388 3120?

Hvala

**ODGOVOR:**

Spoštovani,

naročnik spreminja opis zahteve za predmetni artikel:

* EN ISO 374-1:2016;
* min. AKL;
* EN ISO 374-5:2016;
* EN 388:2016;
* Min. 3120;
* Debelina: vsaj 0,90 mm;

Lep pozdrav.

**VPRAŠANJE:**

##### Datum prejema: 13.12.2018   14:12

#####

Pozdravljeni,

pri dežni obleki jakna in hlače zahtevate EN343 razred 3/3... dežne obleke je praktično nemogoče da bi pridobile razred 3 za paropropustnost - dihanje saj je to le dežna obleka. Običajno je #/1 ali največ 3/2...lahko ponudimo tako?

Hvala

**ODGOVOR:**

Spoštovani,

obveščamo vas, da zahteva ostaja nespremenjena.

Lep pozdrav.