**VPRAŠANJE:**

**Datum prejema: 30.11.2018   10:39**

Pozdravljeni!

Vprašanja za sklop 1 -obutev:

1) Kakšna je višina usnjenih škornjev. Ali lahko imajo vezalke?
2) Katere čevlje Atex imate v mislih?
3) Specificirajte elektro-čevlje. Ali mislite visoke ali nizke? Je lahko višja stopnja zaščite od SB?

Vprašanja za 2 sklop-zaščita rok:

1) Bolj podrobno opišite željene zimske rokavice.

2) Dolžina usnjenih in antivibracijskih rokavic.

Lep pozdrav

**ODGOVOR:**

Pozdravljeni,

Odgovori za sklop 1 -obutev

1. Višina usnjenih škornjev naj bo vsaj 25 cm brez vezalk.
2. Čevlji morajo izpolnjevati pogojem opredeljenim tehnični specifikaciji.
3. Nizki. V tehnični specifikaciji so opredeljeni minimalni pogoji, katerim morajo ustrezati ponujeni artikli.

Odgovori za 2 sklop-zaščita rok:

1. Rokavice morajo ustrezati tehnični specifikaciji.
2. Rokavice morajo ustrezati tehnični specifikaciji.

**VPRAŠANJE:**

##### Datum prejema: 29.11.2018   15:43

Pozdravljeni,

4 LED čelne svetilke so stvar preteklosti. Sedanje svetilke so v večini na 1 LED. Vam lahko ponudimo 1 LED?

Hvala

**ODGOVOR:**

Pozdravljeni,

Zahteva za čelne naglavne luči se spremeni in sicer:

Zahteve:

* Led čelna svetilka,
* baterije morajo biti priložene;
* svetilnost vsaj 100 lm;
* nastavljivost širine snopa;
* Planirana potreba: 250 kos

Lep pozdrav,

**VPRAŠANJE:**

**Datum prejema: 29.11.2018   14:50**

Spoštovani,

1) majice t-shirt in polo v katerih barvah želite?
2) Kemično odporna obleka; zahtevate standard EN343 - nepremočljivost in obenem EN14605 - neprepustnost za tekočine ali za razpršilo kemikalij; take vrste oblačil niso testirane po standardu EN343 temveč po EN14605 zato prosim, da standard EN343 izpustite.

Lep pozdrav

**ODGOVOR:**

Spoštovani,

1. Modra.
2. Specifikacija ostaja nespremenjena.

Lep pozdrav,

**VPRAŠANJE:**

##### Datum prejema: 29.11.2018   14:32

#####

Pozdravljeni,

ali so lahko:

sklop št. 2

1) vibracijske rokavice po standardu EN388 x343?
2) rokavice zaščita pred agresivnimi tekočinami standard EN388 3121, debeline 0,90mm?

sklop št. 3:

1. dežna jakna, dežne hlače po standardu EN343 3:2 saj piktogram 3:3 je za dežna oblačil zelo težko razen za gore-tex kar pa je visok cenovni razred?

Hvala

**ODGOVOR:**

Spoštovani,

Sklop št. 2

1. NE.
2. NE.

Sklop št. 3

1. NE.

Lp,

**VPRAŠANJE:**

##### Datum prejema: 29.11.2018   13:45

#####

Pozdravljeni,

sklop 2 - zimske rokavice - so lahko po standardu EN511 02x?

Hvala

**ODGOVOR:**

Spoštovani,

NE.

Lp,